Einführung in das Amateurfunkpeilen

Übersicht

Einführung in das Amateurfunkpeilen

1. Geschichte des Amateurfunkpeilens

2. Technik des Amateurfunkpeilens

3. Die Peiltheorie

4. Forderungen an einen Peilempfänger

5. Der Wettbewerb

6. Tips für Fortgeschrittene

ENDE

1. Geschichte des Amateurfunkpeilens

Das Amateurfunkpeilen ist so alt wie der Amateurfunk selbst. Zu Beginn der 20er Jahre begannen Schweizer Funkamateure mit den ersten Sende- und Empfangsversuchen.

Die erste "Nachtfuchsjagd" wurde 1926 auf dem Starnberger See ausgetragen. Wegen der noch geringen Erfahrung im Umgang mit den einschlägigen Geräten blieb jedoch der Fuchs selbst Sieger.

Bei den erstmals wieder 1964 in München ausgetragenen Meisterschaften im Amateurfunkpeilen wurden bereits Peilwettbewerbe für 80m und 2m ausgetragen.

Lange Zeit wurden alle zwei Jahre Europameisterschaften ausgetragen und dabei von der ARDF-Working Group der IARU die Regeln immer weiter verfeinert. Als dann 1980 auch Verbände der Region 3 der IARU ihre Teilnahme an der Europameisterschaft in Cetniewo / Polen angekündigt haben, wurden die Veranstaltung zur Weltmeisterschaft aufgewertet.

2. Technik des Amateurfunkpeilens

2.1. Die elektromagnetischen Schwingungen und Wellen

Beim Funkpeilwettbewerb werden versteckte Sender gesucht. Sie senden aus der Sendeantenne elektromagnetische Wellen (Funkwellen) aus, die der Teilnehmer mit seinem Peilempfänger aufnimmt. Diese elektromagnetischen Wellen können aber erst von der Antenne abgestrahlt werden, wenn der Sender entsprechende elektromagnetische Schwingungen erzeugt.

2.2. Die elektromagnetischen Wellen

Im Sender für einen Peilwettbewerb wird eine ungedämpfte elektromagnetische Schwingung ausreichend verstärkt und auf die Antenne geleitet.

Wird einer Sendeantenne eine hochfrequente elektromagnetische Schwingung zugeführt, dann strahlt sie die Energie als elektromagnetische Welle aus.

Die von der Sendeantenne abgestrahlte elektromagnetische Welle besteht aus einem elektrischen und aus einem magnetischen Feldanteil. Beide Anteile sind miteinander verknüpft.

2.2.1. Der magnetische Feldanteil

Jeder stromführende Leiter ist von einem Magnetfeld umgeben. Fließt ein Gleichstrom durch den Leiter , so ist das Magnetfeld konstant.

Die hochfrequenten elektromagnetischen Schwingungen in der Sendeantenne erzeugen ein magnetisches Wechselfeld, d.h. das Feld wechselt ständig seine Richtung. Die Anzahl der Richtungswechsel pro Sekunde nennt man Frequenz.

2.2.2. Der elektrische Feldanteil

Gleichzeitig entstehen zwischen der Sendeantenne und der Erde auch hochfrequente elektrische Wechselfelder.

Beide Feldanteile durchdringen sich gegenseitig. Sie lösen sich von der Sendeantenne und breiten sich nach allen Richtungen mit Lichtgeschwindigkeit aus.

2.3. Wellenausbreitung

Elektromagnetische Wellen breiten sich im Vakuum bzw. in der Luft mit einer Geschwindigkeit von etwa 300000 km je Sekunde aus. Die Stärke der Felder nimmt mit zunehmender Entfernung von der Sendeantenne ab. Im Idealfall breiten sich die elektromagnetischen Wellen von der Sendeantenne in alle Richtungen gleichmäßig aus. Die Feldstärke nimmt nach einer logarithmischen Funktion ab, d.h. in der Nähe des Senders nimmt die Feldstärke mit wachsender Entfernung schneller ab als in größerer Entfernung.

3. Die Peiltheorie

Bevor man mit dem Bau eines Peilempfängers beginnt oder sich an einen Peilwettbewerb wagt, sollte man die wesentlichen theoretischen Grundlagen des Peilvorgangs kennen.

Vorgänge beim Peilwettbewerb

1. Im Sender werden hochfrequente elektromagnetische Schwingungen erzeugt.

2. Die Sendeantenne wandelt die elektromagnetischen Schwingungen in elektromagnetische Wellen gleicher Frequenz um.

3. Die elektromagnetischen Wellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus.

4. Die Empfängerantenne nimmt die elektromagnetischen Wellen auf und wandelt sie wieder in elektromagnetische Schwingungen um.

5. Der Empfänger verarbeitet die elektromagnetischen Schwingungen.

Beim Peilvorgang wird aber ein Empfänger benötigt, mit dem die Richtung des Senders eindeutig bestimmt werden kann, d.h. ein Empfänger mit einer Peilantenne.

3.1. Die Peilung im Kurzwellenbereich (80m-Band)

3.1.1. Die Rahmenantenne

Zur Peilung kann eine Rahmenantenne verwendet werden. Rahmenantennen sind Spulen aus einigen Drahtwindungen mit großem Durchmesser, die entweder eckig auf ein Gestell aus Isolierstoffleisten gespannt sind oder sich in einem ringförmig gebogenen Rohr befinden. Sie bilden mit einem Kondensator im Empfänger einen Schwingkreis.

Die Rahmenantenne

Wenn sich eine Spule im magnetischen Wechselfeld befindet, wird in ihr eine Wechselspannung gleicher Frequenz induziert. Die Größe dieser Spannung ist vom Durchmesser der Spule und der Stellung der Spule im Magnetfeld abhängig. Je größer der Spulendurchmesser ist, desto mehr magnetische Feldlinien können durch die Antenne dringen und umso größer wird die Empfangsspannung.

Die Rahmenantenne

Mit einer Rahmenantenne allein ist noch keine eindeutige Richtungsbestimmung möglich. Wird ein Sender angepeilt, kann nur eine Peilgerade festgelegt werden, auf der er sich befindet; das ist aber eine bestimmte Richtung oder deren Gegenrichtung.

Das veranschaulicht auch das Richtdiagramm der Rahmenantenne.

Bei einer Drehung um 360 Grad mit einer Rahmenantenne am Peilempfänger findet man also 2 Maxima und 2 Minima.

Vorteil der Rahmenantenne: Bei Aufbau mit einer elektrostatischen Abschirmung hat die Rahmenantenne ein sehr scharfes Minimum, d.h. sie erlaubt eine sehr genaue Peilung.

3.1.2. Die Ferritantenne

Da die Rahmenantenne recht groß und deshalb im Gelände relativ unbequem ist, hat sich bei Peilempfängern die Ferritantenne durchgesetzt. Ihre Wirkungsweise entspricht im wesentlichen der Rahmenantenne. Die Spule, die hier wesentlich geringere Abmessungen hat, ist auf einen Ferritstab gewickelt und bildet ebenfalls mit einem im Empfänger befindlichen Kondensator einen Schwingkreis. Um aber auf eine Empfangsspannung ausreichender Größe zu kommen, müssen auch bei der Ferritantenne möglichst viele magnetische Feldlinien die Spule durchdringen. Der Ferritstab bündelt die magnetischen Feldlinien und leitet sie durch die Spule. Auf Grund dieser Tatsache kann die Richtschärfe der Ferritantenne nicht so groß sein wie die der Rahmenantenne.

Das Richtdiagramm zeigt die Abhängigkeit der Lautstärke von der Lage der Ferritantenne zum Sender. Es wird deutlich, daß die Spulenwindungen von Rahmen- und Ferritantenne bei Maximum bzw. Minimum genau in die gleiche Richtung zeigen.

Die Ferritantenne

Mit der Ferritantenne ist genau wie mit der Rahmenantenne keine eindeutige Richtungsbestimmung möglich.

Rahmen- und Ferritantenne nutzen nur den magnetischen Feldanteil der elektromagnetischen Wellen aus. Die Richtwirkung wird durch eine elektrostatische Abschirmung verbessert. Bei der Ferritantenne besteht diese aus einem Metallgehäuse, das mit einem Schlitz versehen sein muß, damit es keine Kurzschlußwindung darstellt.

Vergleich Rahmen- Ferritantenne

Die Rahmenantenne ist recht groß und deshalb im Gelände relativ unbequem.

Bei der Ferritantenne ist die Spule, die hier wesentlich geringere Abmessungen hat, auf einen Ferritstab gewickelt und bildet ebenfalls mit einem im Empfänger befindlichen Kondensator einen Schwingkreis.

Der Ferritstab bündelt die magnetischen Feldlinien und leitet sie durch die Spule. Auf Grund dieser Tatsache kann die Richtschärfe der Ferritantenne nicht so groß sein wie die der Rahmenantenne.

3.1.3. Die Seitenbestimmung

Beim Peilen mit der Rahmen- bzw. Ferritantenne erhält man eine Peilgerade mit den beiden entgegengesetzten Richtungen. Um sicher zu sein, in welche Richtung man laufen muß, müßte man von einem anderen Punkt aus, der nicht auf dieser Peilgeraden liegt, noch einmal peilen, wodurch man eine zweite Peilgerade erhält. Beide geben im Senderstandort einen Schnittpunkt. Diesen Vorgang nennt man Kreuzpeilung.

Durch die notwendigen zwei Peilungen von verschiedenen Standorten geht wertvolle Zeit verloren und setzt exakte Kartenarbeit voraus. Es gibt aber eine einfache Möglichkeit, von einem einzigen Standort aus eindeutig die Richtung zu bestimmen, also durch nur eine Peilung einen Peilstrahl festzulegen. Dabei wird die Peilantenne, in der der magnetische Feldanteil der elektromagnetischen Wellen eine Spannung induziert, mit einer Stabantenne, die auf den elektrischen Feldanteil anspricht, kombiniert.

Die Stabantenne

Das Richtdiagramm einer vertikalen Stabantenne zeigt nach allen Richtungen die gleiche Empfangsfeldstärke.

Beim Peilempfänger wird die Stabantenne so bemessen, daß die durch sie gewonnene Spannung gleich groß der Spannung der Peilantenne aus der Hauptempfangsrichtung ist. Werden beide Antennen zusammen an den Empfänger angeschlossen, überlagern sich beide Richtdiagramme zu einem neuen herzförmigen Richtdiagramm, einer Kardioide, mit dem sich eindeutig die Seite der Peilgeraden, auf der sich der Sender befindet, bestimmen läßt.

3.1.4. Die Richtungsbestimmung mit dem 80m-Peilempfänger

Das Richtdiagramm der Rahmen- bzw. der Ferritantenne zeigt die Richtung des Minimums schärfer wie die des Maximums. Im Minimum genügt eine geringe Drehung der Antenne nach beiden Seiten, um die Lautstärke wachsen zu lassen, im bedeutend breiteren Maximum dagegen ist eine Drehung großen Winkels nötig, um ein Absinken der Lautstärke zu bemerken. Außerdem nimmt das menschliche Ohr das Minimum bei Lautstärkeänderungen genauer wahr als das Maximum.

Vor-/Rückbestimmung

Bestimmung des Minimums mit der Peilantenne ohne Hilfsantenne .

Nach Zuschaltung der Hilfsantenne und Drehung des Empfängers um 90 Grad, Bestimmung der Seite.

Vor-/Rückbestimmung

Vor-/Rückbestimmung

Die Richtungsbestimmung mit dem 80m-Peilempfänger

Im 80m-Band wird die Peilgerade, auf der der Sender liegt, nach dem Peilminimum festgelegt.

Der praktische Peilvorgang setzt sich aus zwei Teilen zusammen:

1. Bestimmung des Minimums mit der Peilantenne ohne Hilfsantenne .

2. Nach Zuschaltung der Hilfsantenne und Drehung des Empfängers um 90 Grad, Bestimmung der Seite.

3.2. Die Peilung im UKW-Bereich
(2m-Band)

3.2.1. Die Antennen für den 2m-Peilempfänger

Die Antennen der 2m-Peilempfänger empfangen bevorzugt aus einer Richtung, sind also für die Peilung gut geeignete Richtantennen und brauchen für die Seitenbestimmung keine Zusätze wie die Hilfsantenne im Kurzwellenbereich. Am häufigsten wird die HB9CV- Antenne und kurze Yagi-Antennen mit vorwiegend 3 oder 4 Elementen benutzt.

Das vereinfachte Richtdiagramm dieser Antennen unterscheidet sich erheblich von dem der Rahmen- bzw. Ferritantenne und zeigt deutlich die Hauptempfangsrichtung.

Verallgemeinertes Richtdiagramm einer UKW-Peilantenne

3.2.2. Die Richtungsbestimmung mit dem 2m-Peilempfänger

Die für Peilempfänger benutzten Antennen haben eine sehr ausgeprägte Hauptempfangsrichtung. Das Empfangsminimum ist nicht immer genau rechtwinklig zum Maximum und für Peilung kaum brauchbar. Daraus ergibt sich für die Richtungsbestimmung:

Im 2m-Band wird der Peilstrahl, auf dem der Sender liegt, nach dem Peilmaximum festgelegt. Dieses Maximum ist breiter als das scharfe Minimum bei der Peilung im 80m-Band. Folglich ist die Peilung im 2m-Band schwieriger und deren Genauigkeit beim Ungeübten meistens geringer.

Der Maximumpeilvorgang im 2m-Band:
1. Man dreht sich mit der Antenne um seine eigene Achse (360 Grad) und legt die etwaige Richtung des Senders nach der größten Lautstärke fest.
2. Danach wird die Antenne über einen größeren Winkel beidseitig aus dem Maximum herausgeschwenkt, bis ein deutlicher auf beiden Seiten gleicher, Lautstärkeabfall eintritt. Die Winkelhalbierende dieses Schwenkwinkels entspricht dem Peilstrahl. Dieser Vorgang ist vorzugsweise in der Bewegung durchzuführen, um eventuell auftretende Reflexionen sofort zu erkennen.

3.3. Die Peilfehler

Je besser man die theoretischen Zusammenhänge bei der Peilung versteht, desto sicherer und genauer wird man im Wettbewerb arbeiten. Unter bestimmten Umständen kann das Peilergebnis aber fehlerhaft sein. Peilfehler haben verschiedene Ursachen.

Konstruktiv bedingte Peilfehler

Ein Peilempfänger kann "schielen". Beim Minimum bzw. Maximum der Feldstärke zeigt der Ferritstab bzw. die UKW-Richtantenne nicht genau zur Antenne, sondern in einem bestimmten Winkel daneben. Solche systematischen Fehler lassen sich bestimmen und treten bei allen Peilungen in der gleichen Größe auf. Deshalb muß der Peilende diese immer gleiche Winkelabweichung beachten und berichtigen.

Peilfehler durch Bodenbeschaffenheit

Ein Peilempfänger, der im allgemeinen einwandfrei arbeitet, kann eine verfälschte Richtung anzeigen, wenn sich im Boden besonders leitende Stoffe wie z.B. erzhaltiges Gestein, hoher Grundwasserspiegel, Wasseradern, Erdkabel, o. ä. befinden.

Peilfehler durch Abschirmung oder parasitäre Stahler

Die Peilung kann eine völlig falsche Richtung ergeben, bzw. das Minimum (oder Maximum) ist unscharf und kaum feststellbar, wenn größere Metallteile, Gebäude, Felsen, Abhänge oder nasse Bäume im Gelände, besonders in Sendernähe, sind. Deshalb soll nie in deren Nähe gepeilt werden. Sie schirmen die elektromagnetischen Wellen ab oder reflektieren sie, und man könnte sie als den Sender vermuten.

Subjektive Peilfehler

Beim Peilen und beim Übertragen der Richtung in die Geländekarte treten Ungenauigkeiten auf. Diese zufälligen Fehler kann man nicht restlos vermeiden, sie bleiben aber klein, wenn der Peilende eine ausreichende Erfahrung gesammelt hat und über eine gute Kondition verfügt. Der subjektive Peilfehler läßt sich verringern, wenn aus wiederholten Peilungen ein Mittelwert angenommen wird.

Peilfehler im Nahfeld

Je dichter ein Empfänger an den Sender kommt, desto größer wird die Energie, die die Empfangsantenne aufnimmt. Der Empfänger kann aber nur eine bestimmte Energiemenge verarbeiten. Wird diese überschritten, "verstopft" der Empfänger, eine Peilung ist unmöglich. Deshalb muß die HF-Empfindlichkeit des Peilempfängers bei Annäherung an den Sender kontinuierlich zurückgeregelt werden können.

4. Forderungen an einen Peilempfänger

Ein guter Peilempfänger hat möglichst wenige Bedienelemente, um den Wettkämpfer in Streßsituationen nicht unnötig zu verwirren. In der Regel kommt man bei einem Peilempfänger mit einem Frequenzeinsteller, einem Dämpfungsregler und bei 80m- Empfängern zusätzlich mit einem Schalter für die Vor-/Rückbestimmung aus.

Forderungen an einen Peilempfänger

Da beim Peilvorgang nach der größten bzw. kleinsten Lautstärke gepeilt wird, muß der Peilempfänger Feldstärkeunterschiede möglichst genau in Lautstärkeunterschiede umsetzen. Für die genaue Darstellung der Lautstärkeunterschiede sind die Demodulatorstufen der Empfänger entscheidend. Ein Peilempfänger sollte unbedingt einen AM-Demodulator besitzen. Auf 80m setzt man Diodendetektoren mit Überlagerungsoszillatoren oder Produktdetektoren mit Überlagerungsoszillatoren ein. Auch Direktüberlagerungsempfänger sind hier gut geeignet. Auf 2m verwendet man vorzugsweise Diodendemodulatoren für AM oder aktive Demodulatoren mit FETs. Empfänger mit FM-Demodulatoren sind völlig ungeeignet, da sie eine begrenzende Wirkung zeigen und den Lautstärkeunterschied ab einer bestimmten Feldstärke nicht mehr darstellen können.

Forderungen an einen Peilempfänger

Wichtig für eine genaue Peilung in unmittelbarer Nähe eines Senders ist die Möglichkeit die Energie des Senders abzuschwächen bevor der Empfänger "zustopft" oder "überfahren" wird. Dazu ist eine gute manuelle HF-Regelung erforderlich. Als Richtwert für den Regelbereich sind mindestens 80dB für 80m und 110dB für 2m anzusehen. Die Kennlinie der Regelung sollte möglichst linear sein. Eine lineare Regelung erlaubt eine ziemlich genaue Eichung des Reglers auf die Entfernung zum Sender.

Forderungen an einen Peilempfänger

Bei 80m-Peilempfängern ist auf einen symmetrischen Aufbau und eine symmetrische Einkopplung der Antenne zu achten. Ein symmetrischer Aufbau dieser Eingangsstufen kompensiert die Einflüsse von Erde und Hand- bzw. Körperkapazitäten die bei unsymmetrischen Aufbau zu einem "Schielen" des Empfängers führen würden.

Forderungen an einen Peilempfänger

Ein Peilempfänger sollte bei einem Wettbewerb nie mit einem Lautsprecher betrieben werden. Das stört andere Teilnehmer bzw. verrät anderen die eigene Position. Außerdem erlaubt ein Kopfhörer ein wesentlich genaueres Peilen.

Forderungen an einen Peilempfänger

Da bei Peilwettbewerben die Sender immer in AM (a1a bzw. a2a) senden benötigt man nicht unbedingt ein S-Meter. Lautstärkeunterschiede im Kopfhörer sind besser wahrzunehmen als eine Änderung des S-Meter Ausschlags. Trotzdem sollte man einer Schaltung mit S-Meter den Vorzug geben, wenn die vorher genannten Punkte erfüllt werden. Ein S-Meter kann auf 2m gute Dienste leisten, wenn ein Sender mit sehr kleinem Modulationsgrad sendet, was aber dann meistens auf einen technischen Defekt am Sender zurückzuführen ist.

5. Der Wettbewerb

Im nachfolgenden sind die wesentlichen Punkte der IARU-Regeln für Amateurfunkpeilen aufgeführt.

5.1. Die Regeln für Amateurfunkpeilen
(A) Allgemeines

Amateurfunkpeilwettbewerbe finden auf zwei Frequenzbändern statt: 3,5 MHz und 144 MHz.

Die Teilnahme an Amateurfunkpeilwettbewerben erfolgt auf eigene Gefahr.

5.1. Die Regeln für Amateurfunkpeilen
(B) Technische Vorschriften

1. Das Wettbewerbsgelände

sollte überwiegend bewaldet sein.

Höhenunterschiede nicht über 200 Höhenmeter.

frei von Bundesstraßen, Eisenbahnlinien,Starkstromleitungen.

5.1. Die Regeln für Amateurfunkpeilen
(B) Technische Vorschriften

2. Plazierung der Sender

Abstand untereinander mindestens 400 Meter.

Der erste Sender muß mindestens 750 Meter vom Start entfernt sein.

Gesamtlaufstrecke zwischen 5 und 10 km.

Im Umkreis von zwei Metern um den Sender soll ein rot-weißes Prisma sowie eine Prägezange angebracht sein.

5.1. Die Regeln für Amateurfunkpeilen
(B) Technische Vorschriften

3. Sendeplan

In einem 5-Minuten-Zyklus sollen fünf im Gelände versteckte Sender strahlen. Diese fünf Sender sollen alle auf einer Frequenz senden.

1.Minute Sender 1 Kennung MOE -- --- .

2.Minute Sender 2 Kennung MOI -- --- ..

3.Minute Sender 3 Kennung MOS -- --- ...

4.Minute Sender 4 Kennung MOH -- --- ....

5.Minute Sender 5 Kennung MO5 -- --- .....

6.Minute Sender 1 Kennung MOE -- --- .

. . . .

Am Ziel soll sich ein weiterer Sender befinden, der die Kennung MO ( -- --- ) ausstrahlt und dauernd sendet, jedoch auf einer anderen Frequenz wie MOE bis MO5. Dieser Sender dient lediglich als Rückholsender und muß nicht mehr angelaufen werden.

5.1. Die Regeln für Amateurfunkpeilen
(B) Technische Vorschriften

4. Technische Daten der Sender

Frequenzstabilität 0,05%

Ausgangsleistung 2 bis 5 Watt

Kennung 8-12 wpm

Modulation : A1A bei 3,5 MHz / A2A bei 144 MHz

Polarisation : Vertikal bei 3,5 MHz / horizontal bei 144 MHz

Antennen mit Rundstrahlcharakteristik ( z.B. 8-12m Draht bei 3,5 MHz senkrecht in einen Baum geschossen, Halo oder Kreuzdipol bei 144 MHz)

5.1. Die Regeln für Amateurfunkpeilen
(B) Technische Vorschriften

5. Technische Daten der Peilempfänger

Grundsätzlich ist jede Art von Peilempfänger zugelassen.

Zwei Voraussetzungen müssen jedoch erfüllt sein:

Betrieb des Empfängers nur mit Kopfhörer, nicht mit Lautsprecher!

Keine Emission von Störstrahlung, die aus einer Entfernung von 10 Metern mit einem beliebigen anderen Empfänger aufgenommen werden kann.

5.1. Die Regeln für Amateurfunkpeilen
(C) Einteilung in Klassen

Bei nationalen und internationalen Wettbewerben erfolgt eine Einteilung in folgende vier Klassen:

Junioren ( Altersgruppe bis einschließlich 18 Jahren)

Senioren ( Altersgruppe 19 bis 39 Jahre)

Old-Timer ( Altersgruppe über 40 Jahre)

Veteranen (Altersgruppe über 55 Jahre)

Damen ( keine Einteilung in Altersklassen )

Stichtag ist jeweils der 1. Januar des Wettbewerbsjahres.

Junioren, Old-Timer, Veteranen und Damen müssen jeweils nur 4 Sender suchen, (Junioren: Sender MOS nicht, Old-Timer: Sender MO5 nicht, Veteranen: Sender MOI nicht, Damen: Sender MOH nicht), Senioren alle fünf Sender.

5.1. Die Regeln für Amateurfunkpeilen
(C) Einteilung in Klassen

Damen

W19 – bis 19 Jahre (MOI)

W21 – beliebiges Alter (MOH)

W35 – älter als 35 Jahre (MOE)

W50 – älter als 50 Jahre (zwei vorgegebene Sender)

Herren

M19 – bis 19 Jahre (MOS)

M21 – beliebiges Alter

M40 – älter als 40 Jahre (MO5)

M50 – älter als 50 Jahre (MOI)

M60 – älter als 60 Jahre (zwei vorgegebene Sender)

Auf internationaler Ebene werden andere Kategorien verwendet. Diese kommen in Deutschland aber nur bei Ranglistenläufen und Meisterschaften zur Anwendung:

5.1. Die Regeln für Amateurfunkpeilen
(C) Einteilung in Klassen

Mädchen

W12 – bis 12 Jahre

W15 – bis 15 Jahre

Jungen

M12 – bis 12 Jahre

M15 – bis 15 Jahre

Für spezielle Jugend-Wettbewerbe gibt es noch die folgenden Kategorien. In Deutschland finden sie nur bei der Deutschen Schülermeisterschaft Anwendung. Im osteuropäischen Ausland sind diese häufiger zu finden

Für die Kategorien W15 / M15 gibt es seit einigen Jahren besondere Region 1 Meisterschaften, die jährlich ausgerichtet werden.

5.2. Amateurfunkpeilen für Ortsverbände

Um dem Wunsch nach einer größeren Anzahl von Peilveranstaltungen, für die auch Punkte für das Fuchsjagddiplom vergeben werden, nachzukommen, werden auch Peilveranstaltungen auf OV-Ebene unter bestimmten Vorausetzungen als offizielle Veranstaltungen anerkannt.

Die Voraussetzungen für einen OV-Peilwettbewerb sind im Seminar-Skript genau beschrieben

5.3. Hinweise für den Ausrichter

1. Der Ausrichter einer OV-Fuchsjagd sollte sich am Leistungsstand der Teilnehmer orientieren. Zu schwere Wettbwerbe frustrieren Anfänger und schrecken sie vor anderen Veranstaltungen ab. Deshalb lieber einfachere Senderstandorte und kürzere Laufstrecken wählen, wenn viele Anfänger zu erwarten sind.

2. Faire Senderstandorte wählen. Niemals 2m-Sender in Täler oder Schluchten plazieren. Die Prägezangen sollten aus 3-5 Metern Entfernung zu sehen sein, zu sehr getarnte Sender haben ein Auflaufen von Teilnehmern zur folge, bei dem nur der profitiert der als letzter dazustößt.

3. Bei der Bemessung der Laufzeit sollte man bei einfachem Gelände von mindestens 15 Minuten pro Kilometer ausgehen. Doch sollte die Laufzeit nicht unter 90 Minuten sein.

Anordnung der Sender im Gelände

Bahnmodel mit gemeinsamen Start und Ziel

Anordnung der Sender im Gelände

Bahnmodelle mit getrenntem Start und Ziel

5.4. Hinweise für den Teilnehmer

5.4.1. Wichtige Punkte vor dem Start

Rechtzeitig vor dem Start ankommen (30-45 Minuten).

Empfänger zusammenbauen, Empfängerkontrolle und Antennenkontrolle (schaut die HB9CV nach "vorn").

Kleidung abhängig von der Witterung und den Ambitionen

Ausrüstung: Ersatzbatterie, -kopfhörer, -antenne, -bleistift, Kompass, Gelände- und Startkarte, nach Möglichkeit knitterfrei unterbringen.

Bei Regen Plastikhüllen für Startkarte und Empfänger.

Ist das Peilen vor dem Start erlaubt (dies ist meistens der Fall): günstigen Standort zum Peilen suchen.

Ist das Peilen nicht erlaubt: muß die die Fuchsjagd langsamer angegangen werden. In den ersten 5 Minuten müssen die Sender sorgfältig gepeilt werden, dann kann man die Route und Taktik wählen.

5.4.2. Ausrüstung des Teilnehmers

80m RX (CW) / 2m RX (AM) / Hilfsantenne für 80m / HB9CV oder Yagi für 2m (Verlängerungsstäbe nicht vergessen)

2 Ohrhörer oder Kopfhörer (1 Ersatz)

1 Ersatzbatterie für 80m oder 2m

1 Uhr mit Sekundenanzeige oder Stoppeinrichtung, gut lesbar

mehrere Bleistifte mit Radiergummi

1 Kompass

1 sehr leichter Regenschutz (evtl. als Hüfttasche)

2 Paar Joggingschuhe

2 Trainingsanzüge und Pullover

2x Unterwäsche und Strümpfe

Trillerpfeife zum Hilferufen, falls man sich verletzt hat oder sich restlos verlaufen hat.

5.4.3. Verhalten im Gelände

Hat man am Start gepeilt, ist die Routenwahl schon getroffen. Nimmt man an einem Wettbewerb teil, an dem Start und Ziel an verschiedenen Orten sind, ist sofort nach dem Start die Richtung zum Ziel festzustellen und die weitere Vorgehensweise danach einzurichten. Es ist wichtig, alle Füchse zu peilen und zu kontrollieren, während man den ersten anläuft.

Im Gelände sollte man immer günstige Wege wählen - also Waldwege, Trampelpfade oder ebenen Hochwald. Ein Verlassen des Weges ist erst erforderlich, wenn der Peilstrahl deutlich von der Wegrichtung abweicht.

Der wichtigste Grundsatz beim 2m-Peilen ist: Gehe nie ins Tal.

Will man alle Füchse suchen, empfiehlt es sich, mit einem am weitesten außen liegenden zu beginnen, und keinesfalls mit dem stärksten!

Ist man in der Nähe des Senders, und er macht gerade Pause, läßt er sich mit etwas Glück mit den Augen ausfindig machen.

Der gefundene Fuchs wird am besten auf dem Zettel am Empfänger abgestrichen, um später Verwechslungen (hatte ich den schon?) auszuschließen.

6. Tips für Fortgeschrittene

Wenn man ersteinmal mit der Handhabung des Peilempfängers vertraut ist, sollte man dazu übergehen, in den Sendepausen nach Kompass auf den nächsten Sender zuzulaufen.

Auch ein intensiver Kontakt zur Geländekarte kann unnötige Umwege oder unbequeme Geländeformation umgehen helfen.

Wichtig in jedem Fall ist jedoch, den Schritt zu größeren Wettbewerben zu wagen.

Wichtig ist hier die Einstellung immer als Gewinner aus dem Wald zurück zu kommen.

Will man seine eigene Leistung weiter steigern kommt man um ein intensives Training nicht herum.

Eine OL-Karte

ENDE

Diese Präsentation entstand in Anlehnung an das Skript „Einführung in das Amateurfunkpeilen“, das Beim Referat für ARDF-Funksport im DARC e.V. erhältlich ist.

Diese Präsentation wurde mit IMPRESS erstellt.
IMPRESS ist ein Teil von OpenOffice.org

Rainer Flößer

2004-03-31T20:35:18